{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第2季度"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第2季度","index":0,"n_rows":279,"n_cols":6,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,5],[59,5,79,5],[80,5,105,5],[140,5,141,5],[249,5,256,5],[257,1,259,1],[257,5,261,5],[260,1,261,1],[262,1,264,1],[262,5,271,5],[265,1,266,1],[267,1,268,1],[270,1,271,1],[272,5,278,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["连州市市区2023年第2季度建设工程主要材料综合价表"]
["序号","材料名称","规格","单位","税前综合单价（元）","备注"]
[1,"10内圆钢","φ10以内","吨 ",4540.58]
[2,"12-25螺纹钢 ","φ12~25","吨 ",4507.85]
[3,"12-25螺纹钢 (抗震)","φ12~25","吨 ",4588.72]
[4,"Ⅲ级螺纹钢∮10外",null,"吨 ",4588.72]
[5,"Ⅲ级螺纹钢∮10外(抗震)",null,"吨 ",4588.72]
[6,"Ⅲ级螺纹钢∮10内",null,"吨 ",4588.72]
[7,"Ⅲ级螺纹钢∮10内(抗震)",null,"吨 ",4572.14]
[8,"方  钢","16~18","吨 ",4644.99]
[9,"等边角钢 ",null,"吨 ",4621.84]
[10,"槽  钢 ",null,"吨 ",4621.84]
[11,"扁  钢 ",null,"吨 ",4621.84]
[12,"热轧薄钢板 ",null,"吨 ",4698.04]
[13,"冷轧薄钢板 ",null,"吨 ",{"v":4827.5,"d":"4827.50"}]
[14,"工字钢 ",null,"吨 ",4429.29]
[15,"镀锌铁皮","4厚","㎡",42.02]
[16,"镀锌铁皮 ","5厚","㎡",53.38]
[17,"镀锌铁皮波纹瓦","7厚","㎡",81.79]
[18,"梯级防滑铜条","15 × 3 ","m ",24.09]
[19,"袋装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",585.63]
[20,"袋装水泥","P.C 42.5","吨 ",609.55]
[21,"散装水泥","P.C 32.5 ","吨 ",583.31]
[22,"散装水泥","P.C 42.5","吨 ",602.29]
[23,"普通硅酸盐水泥","P.C 42.5(R)","吨 ",632.68]
[24,"普通硅酸盐水泥","P.O 42.5(R)","吨 ",634.42]
[25,"普通硅酸盐水泥","P.II 42.5(R)","吨 ",663.05]
[26,"白水泥 ",null,"吨 ",{"v":1007.5,"d":"1007.50"}]
[27,"混凝土普通砖 ","MU7.5 ","千块 ",399.39]
[28,"混凝土普通砖","MU10","千块 ",438.52]
[29,"灰砂砖","MU7.5 ","千块 ",367.67]
[30,"灰砂砖","MU10","千块 ",387.98]
[31,"混凝土普通空心砖 ","240×200×90","千块 ",1180.48]
[32,"页岩烧结多孔砖","240×190×120","m3 ",331.93,"MU15"]
[33,"页岩烧结多孔砖","190×120×120","m3 ",{"v":336.1,"d":"336.10"},"MU15"]
[34,"加气混凝土砌块","600×240×180","m3 ",305.61,"MU3.5"]
[35,"加气混凝土砌块","600×240×120","m3 ",311.21,"MU3.5"]
[36,"碎石","5~10","m3 ",{"v":140,"d":"140.00"}]
[37,"碎石","20~40","m3 ",{"v":145,"d":"145.00"}]
[38,"石粉 ",null,"m3 ",{"v":120,"d":"120.00"}]
[39,"中砂(破碎砂) ",null,"m3 ",202.33]
[40,"中砂（河砂）",null,"m3 ",267.41]
[41,"机制砂",null,"m3 ",181.06]
[42,"毛石 ",null,"m3 ",112.73]
[43,"石灰 ",null,"吨 ",440.31]
[44,"XPS挤塑式聚苯乙烯保温板",null,"m3",609.11]
[45,"聚氨脂防水涂料",null,"kg",13.33,"非焦油"]
[46,"改性沥青防水涂料",null,"t",9225.51,"SBS"]
[47,"改性沥青防水卷材","δ3.0","m2",31.63,"SBS"]
[48,"大理石","400内 ","㎡",164.62,"国产（中强度）"]
[49,"大理石","400外","㎡",176.86,"国产（中强度）"]
[50,"花岗岩块","2㎝（麻色）","㎡",145.07,"国产"]
[51,"花岗岩块 ","2㎝（绿星）","㎡",573.42]
[52,"花岗岩块","2㎝（中国红） ","㎡",318.57,"国产"]
[53,"花岗岩块 ","2㎝（大花白）","㎡",250.48]
[54,"花岗岩块","2㎝ （金砂黑）","㎡",424.89,"进口"]
[55,"花岗岩块","2㎝（印度红) ","㎡",522.58,"进口"]
[56,"花岗岩块 ","2㎝（中国纯黑）","㎡",287.28,"国产"]
[57,"天然文化石(磨菇石)"," 200×400","㎡",{"v":188.8,"d":"188.80"}]
[58,"玻璃马赛克 ","305 × 305（白色）","㎡",30.54,"佛山产（综合价）"]
[59,"玻璃马赛克","305 × 305（米黄色、浅粉红、灰色）","㎡",39.96]
[60,"瓷质马赛克","305 × 305 ","㎡",60.79]
[61,"花瓷片","200 × 300","㎡",32.02]
[62,"花瓷片","250 × 330","㎡",34.59]
[63,"花瓷片","300 × 400","㎡",38.58]
[64,"花瓷片","600 × 400","㎡",75.79]
[65,"彩釉砖","100 × 200 ","㎡",25.54]
[66,"彩釉砖","300 × 300 ","㎡",51.12]
[67,"彩釉砖","400 × 400 ","㎡",52.41]
[68,"彩釉砖","300 ×600","㎡",95.27]
[69,"耐磨砖","600×600","㎡",42.08]
[70,"瓷质耐磨砖","300 × 300 ","㎡",31.83]
[71,"瓷质耐磨砖","400 × 400 ","㎡",33.31]
[72,"瓷质耐磨砖","500 × 500 ","㎡",{"v":34.8,"d":"34.80"}]
[73,"瓷质防滑地砖","300 × 300 ","㎡",51.71]
[74,"瓷质防滑地砖","400 × 400","㎡",61.21]
[75,"瓷质墙面砖","300×600","㎡",97.77]
[76,"瓷质墙面砖","400×800","㎡",112.25]
[77,"复合木地板",null,"㎡",{"v":124.4,"d":"124.40"}]
[78,"广场砖(瓷质仿麻石) ","100 × 100 × 18","㎡",{"v":42.4,"d":"42.40"}]
[79,"瓷质各色长条砖","60 × 240 ","㎡",{"v":33.3,"d":"33.30"},"佛山产（综合价）"]
[80,"各色通体砖","60 × 240 ","㎡",35.28]
[81,"抗渗高洁亮抛光砖","500 × 500 ","㎡",65.29]
[82,"抗渗高洁亮抛光砖","600 × 600 ","㎡",87.34]
[83,"抗渗高洁亮抛光砖 ","800 × 800","㎡",132.77]
[84,"抗渗高洁亮抛光砖 ","1000 × 1000","㎡",190.97]
[85,"瓷质梯级砖","300 × 300 ","㎡",53.64]
[86,"瓷质梯级挡板砖","300 × 150 ","㎡",52.02]
[87,"抛光梯级砖","500 × 260 ","㎡",{"v":72.7,"d":"72.70"}]
[88,"抛光梯级挡板砖","500 × 160","㎡",67.59]
[89,"抛光脚线砖 ","800 × 120","㎡",76.47]
[90,"抛光脚线砖","600 × 120 ","㎡",73.06]
[91,"抛光脚线砖","500 × 120 ","㎡",71.83]
[92,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 95)","㎡",{"v":35.5,"d":"35.50"}]
[93,"纸皮砖（深蓝、深黄）","(粒径45 × 95) ","㎡",41.17]
[94,"纸皮砖 （白色、米黄、灰色）","(粒径45 × 45)","㎡",35.95]
[95,"纸皮砖 （深蓝、深黄）","(粒径45 × 45)","㎡",44.12]
[96,"仿石外墙砖","200 × 400 ","㎡",48.13]
[97,"仿石外墙砖","150 × 300 ","㎡",48.15]
[98,"方砖(瓷质)（白色）","100 × 100","㎡",31.95]
[99,"方砖(瓷质)（米黄、粉红、浅蓝","100 × 100","㎡",39.51]
[100,"方砖(瓷质)（深蓝）","100 × 100","㎡",45.82]
[101,"轻钢龙骨","50×3000×0.4","m",5.67]
[102,"轻钢龙骨","50×3000×0.5","m",6.68]
[103,"轻钢龙骨","50×3000×0.6","m",7.65]
[104,"T型铝合金龙骨","24×23×3050","m",10.69]
[105,"T型铝合金龙骨","24×23×605","m",10.37]
[106,"硅酸钙板","δ6.0","m2",35.74]
[107,"硅酸钙板","δ8.0","m2",40.23]
[108,"石膏板","δ9.0","m2",30.46,"双纸面"]
[109,"石膏板","δ12.0","m2",31.63,"双纸面"]
[110,"铝扣板","300×300×0.4","m2",77.18,"佛山　"]
[111,"铝扣板","300×300×0.5","m2",84.36,"佛山　"]
[112,"铝扣板","300×300×0.6","m2",97.75,"佛山　"]
[113,"铝扣板","300×300×0.7","m2",106.86,"佛山　"]
[114,"铝扣板","600×600×0.4","m2",78.52,"佛山　"]
[115,"铝扣板","600×600×0.5","m2",84.68,"佛山　"]
[116,"铝扣板","600×600×0.6","m2",86.83,"佛山　"]
[117,"铝扣板","600×600×1.2","m2",133.75]
[118,"铝扣板","600×600×1.0","m2",140.84]
[119,"铝扣板","300×300×1.2","m2",146.18]
[120,"铝扣板","300×300×1.0","m2",120.39]
[121,"铝塑板4厚（铝皮30丝）",null,"㎡",173.15]
[122,"真石漆",null,"㎡",{"v":126,"d":"126.00"},"(包工料):真石漆包工料所包含的施工工艺为：在基层上满刮腻子二遍，打磨后用抗碱底漆过一层，底漆干后刷渗透底漆，辊涂实色底漆，再喷真石面漆，面漆喷二遍。不包括底层抹灰及脚手架施工工艺。"]
[123,"木踢脚线",null,"m",{"v":80,"d":"80.00"}]
[124,"西岸石板",null,"㎡",160.51]
[125,"epdm塑胶地面","2-3CM厚","㎡",222.47,"（包安装）"]
[126,"聚氨酯地坪漆",null,"㎡",165.29]
[127,"座式大便器 ",null,"套 ",552.55]
[128,"蹲式大便器(普白) ",null,"套 ",81.29]
[129,"连体蹲式大便器 ",null,"套 ",150.14]
[130,"带脚架洗面盆 ",null,"套 ",300.79]
[131,"胶合板","1220 × 2440 × 4 ","㎡",27.34]
[132,"胶合板","1220 × 2440 × 5 ","㎡",33.58]
[133,"胶合板","1220 × 2440 × 9 ","㎡",45.33]
[134,"胶合板 ","1220 × 2440 × 12 ","㎡",63.57]
[135,"胶合板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",82.24]
[136,"大芯板 ","1220 × 2440 × 15","㎡",73.76]
[137,"沙比利饰面胶合板 ","1220 × 2440 × 3 ","㎡",38.05]
[138,"黑桃木饰面胶合板  ","1220 × 2440 × 3","㎡",40.31]
[139,"圣象地板（PY9系列）","808×125.7×11＋2","㎡",228.07,"包安装、不包损耗及配件"]
[140,"圣象地板（PD8系列）","1286×192×8","㎡",172.16]
[141,"杉原木","6~10 ","m3 ",1290.03]
[142,"杉原木","12~22","m3 ",{"v":1448.8,"d":"1448.80"}]
[143,"松原木","12~22","m3 ",1159.29]
[144,"门窗枋料 ",null,"m3 ",1382.89]
[145,"松杂枋板材 ",null,"m3 ",1725.45]
[146,"松杂直边材 ",null,"m3 ",1366.48]
[147,"#1胶合板","防水18厚","㎡",47.39]
[148,"钢管(脚手架用)",null,"m",38.31]
[149,"脚手架配件(活动扣、直角扣等）",null,"套 ",9.53]
[150,"尼龙安全网(密目) ",null,"㎡",16.93]
[151,"塑料门（带亮） ",null,"㎡",185.91]
[152,"塑料门（无亮） ",null,"㎡",160.29]
[153,"塑钢平开门",null,"㎡",378.95,"(包安装) "]
[154,"塑钢推拉门 ",null,"㎡",{"v":367.5,"d":"367.50"},"(包安装) "]
[155,"铝合金推拉窗","1.2厚 ","㎡",391.49,"(包安装) "]
[156,"铝合金平开窗 ","1.4厚","㎡",485.09,"(包安装) "]
[157,"铝合金固定窗","1.2厚 ","㎡",345.61,"(包安装) "]
[158,"铝合金玻璃百页窗"," 1.2厚","㎡",366.81,"(包安装) "]
[159,"铝合金平开门","1.5厚 ","㎡",{"v":436,"d":"436.00"},"(包安装) "]
[160,"白色平板玻璃","3mm","㎡",38.68]
[161,"白色平板玻璃","5mm","㎡",54.49]
[162,"白色平板玻璃","8mm","㎡",81.38]
[163,"蓝(绿)玻璃","5mm","㎡",73.95]
[164,"白色钢化玻璃","10mm","㎡",135.97]
[165,"铝合金卷闸门","0.7厚 ","㎡",201.03,"(包安装) "]
[166,"铝合金卷闸门","0.8厚 ","㎡",223.88,"(包安装) "]
[167,"铝合金卷闸门","0.9厚 ","㎡",239.15,"(包安装) "]
[168,"不锈钢拉闸门 ",null,"㎡",393.96,"(包安装) "]
[169,"全封钢门 ",null,"㎡",356.23,"(包安装) "]
[170,"半封钢门 ",null,"㎡",{"v":332.6,"d":"332.60"},"(包安装) "]
[171,"豪华钢门 ",null,"㎡",603.09,"(包安装) "]
[172,"不锈钢豪华防盗门 ",null,"㎡",1237.45,"(包安装) "]
[173,"方钢防盗网 ",null,"㎡",100.12,"(包安装) "]
[174,"不锈钢防盗网 ","12 × 12@120","㎡",226.65,"(包安装) "]
[175,"不锈钢栏杆","D50 1.2厚 ","m",270,"每高10cm加20元1m"]
[176,"不锈钢栏杆","D63 1.2厚 ","m",310,"每高10cm加25元1m"]
[177,"不锈钢栏杆","D76 1.2厚 ","m",370,"每高10cm加30元1m"]
[178,"不锈钢栏杆","D50 1.4厚 1m高","m",310,"每高10cm加25元1m"]
[179,"不锈钢栏杆","D63 1.4厚 1m高","m",370,"每高10cm加35元1m"]
[180,"不锈钢栏杆","D76 1.4厚 1m高","m",440,"每高10cm加40元1m"]
[181,"不锈钢栏杆","D50 2.0厚 1m高","m",485,"每高10cm加40元1m"]
[182,"不锈钢栏杆","D63 2.0厚 1m高","m",550,"每高10cm加50元1m"]
[183,"不锈钢栏杆","D76 2.0厚 1m高","m",590,"每高10cm加55元1m"]
[184,"吸顶灯"," 22W","盏",69.34]
[185,"吸顶灯"," 32W","盏",128.35]
[186,"吸顶灯 ","40W","盏",147.14]
[187,"节能灯 ","3W","支",11.74]
[188,"节能灯 ","5W","支",13.11]
[189,"节能灯 ","8W","支",15.08]
[190,"PVC-U给水管","φ20","m",3.65,"1.6MPa"]
[191,"PVC-U给水管","φ25","m",4.87,"1.6MPa"]
[192,"PVC-U给水管","φ32","m",7.02,"1.6MPa"]
[193,"PVC-U给水管","φ40","m",11.56,"1.6MPa"]
[194,"PVC-U给水管","φ50","m",17.03,"1.6MPa"]
[195,"PVC-U给水管","φ63","m",31.53,"1.6MPa"]
[196,"PVC-U给水管","φ75","m",38.59,"1.6MPa"]
[197,"PVC-U给水管","φ90","m",57.01,"1.6MPa"]
[198,"PVC-U给水管","φ110","m",66.63,"1.6MPa"]
[199,"UPVC塑料排水管 ","Ф50","m ",10.09]
[200,"UPVC塑料排水管 ","Ф75","m ",14.63]
[201,"UPVC塑料排水管 ","Ф110","m ",29.52]
[202,"UPVC塑料排水管 ","Ф160","m ",53.28]
[203,"UPVC地漏(二件式) ","Ф50","个 ",9.25]
[204,"UPVC 地漏(二件式) ","Ф75","个 ",13.64]
[205,"UPVC地漏(二件式) ","Ф110","个 ",18.31]
[206,"UPVC地漏(二件式) ","Ф160","个 ",23.08]
[207,"PVC三通 ","Ф50","个 ",4.36]
[208,"PVC三通 ","Ф75","个 ",7.27]
[209,"PVC三通 ","Ф110","个 ",12.89]
[210,"PVC三通 ","Ф160","个 ",33.68]
[211,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф50","个 ",13.23]
[212,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф75","个 ",18.56]
[213,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф110","个 ",25.82]
[214,"PVC存水弯(带检查口) ","Ф160","个 ",48.34]
[215,"双壁波纹管","200（SN4）","m",55.83]
[216,"双壁波纹管","300（SN4）","m",84.56]
[217,"双壁波纹管","400（SN4）","m",129.92]
[218,"双壁波纹管","500（SN4）","m",193.71]
[219,"双壁波纹管","600（SN4）","m",273.05]
[220,"双壁波纹管","800（SN4）","m",522.45]
[221,"双壁波纹管","200（SN8）","m",68.05]
[222,"双壁波纹管","300（SN8）","m",113.59]
[223,"双壁波纹管","400（SN8）","m",{"v":198.3,"d":"198.30"}]
[224,"双壁波纹管","500（SN8）","m",262.42]
[225,"双壁波纹管","600（SN8）","m",369.64]
[226,"双壁波纹管","800（SN8）","m",645.43]
[227,"镀锌钢管 ","DN15","m ",{"v":16.4,"d":"16.40"},"国标 "]
[228,"镀锌钢管 ","DN20","m ",19.35,"国标 "]
[229,"镀锌钢管 ","DN25","m ",{"v":25.8,"d":"25.80"},"国标 "]
[230,"镀锌钢管 ","DN32","m ",34.02,"国标 "]
[231,"镀锌钢管 ","DN40","m ",37.32,"国标 "]
[232,"镀锌钢管 ","DN50","m ",50.56,"国标 "]
[233,"镀锌钢管 ","DN65","m ",69.19,"国标 "]
[234,"镀锌钢管 ","DN80","m ",91.28,"国标 "]
[235,"镀锌钢管 ","DN100","m ",101.56,"国标 "]
[236,"钢筋混凝土管","DN200","m ",41.43]
[237,"钢筋混凝土管","DN300","m ",66.37]
[238,"钢筋混凝土管","DN400","m ",90.76]
[239,"钢筋混凝土管","DN500","m ",108.56]
[240,"钢筋混凝土管","DN600","m ",144.15]
[241,"钢筋混凝土管","DN800","m ",232.26]
[242,"钢筋混凝土管","DN1000","m ",367.48]
[243,"汽油","92#","kg",11.85]
[244,"柴油","0#","kg",10.05]
[245,"建筑用水 ",null,"吨 ",2.72,"不含污水处理费"]
[246,"建筑用电(普通建筑) ",null,"度 ",0.78]
[247,"建筑用电(商品房开发) ",null,"度 ",{"v":1,"d":"1.00"}]
[248,"普通预拌商品混凝土","C15","m3",397.46,"1.含在市区15km范围内运输费、装卸费；              2.不含泵送费)泵送混凝土销售价格，在非泵送混凝土销售价格基础上按相应等级顺加15元/m3；                3.抗渗混凝土P6在同等强度等级普通混凝土的基础上增加15元/m³，抗渗混凝土P8在同等强度等级普通混凝土的基础上增加30元/m³。"]
[249,"普通预拌商品混凝土","C20","m3",405.84]
[250,"普通预拌商品混凝土","C25","m3",416.36]
[251,"普通预拌商品混凝土","C30","m3",426.73]
[252,"普通预拌商品混凝土","C35","m3",{"v":442,"d":"442.00"}]
[253,"普通预拌商品混凝土","C40","m3",458.56]
[254,"普通预拌商品混凝土","C45","m3",472.62]
[255,"普通预拌商品混凝土","C50","m3",493.06]
[256,"沥青混凝土","AC-25C石灰岩","m3",{"v":1420,"d":"1420.00"},"含市区15km范围内运输费，超出部分运费另行计算"]
[257,null,"AC-20C石灰岩","m3",{"v":1470,"d":"1470.00"}]
[258,null,"AC-16C石灰岩","m3",{"v":1540,"d":"1540.00"}]
[259,"SBS改性沥青混凝土","AC-13C石灰岩","m3",{"v":1640,"d":"1640.00"}]
[260,null,"AC-13C辉绿岩","m3",{"v":1910,"d":"1910.00"}]
[261,"普通细颗粒沥青混凝土","AC-10","m3",1491.82,"含市区15km范围内运输费，\n 超出部分运费另行计算"]
[262,null,"AC-13","m3",1428.19]
[263,null,"AC-16","m3",1384.05]
[264,"改性细颗粒沥青混凝土","AC-10C","m3",1604.23]
[265,null,"AC-13C","m3",1494.32]
[266,"普通中粗颗粒沥青混凝土","AC-20C","m3",1594.86]
[267,null,"AC-25","m3",1488.82]
[268,"乳化沥青","PC-2","t",{"v":3086.1,"d":"3086.10"}]
[269,"热沥青油","普通70#","t",4560.07]
[270,null,"改性SBS","t",4670.73]
[271,"湿拌砂浆","M5","m³",419.96,"1、表中单价不含税\n2、含15km市区内运费\n3、抗渗湿拌砂浆，按相应等级加10元/ m³             4、不含泵送费\n5、每车不满4 m³的，不足部分补50元/ m³"]
[272,"湿拌砂浆","M7.5","m³",431.19]
[273,"湿拌砂浆","M10","m³",439.19]
[274,"湿拌砂浆","M15","m³",449.77]
[275,"湿拌砂浆","M20","m³",460.36]
[276,"湿拌砂浆","M25","m³",473.21]
[277,"湿拌砂浆","M30","m³",486.07]